type: u32
help: Set interval between hello packets
default: 10
syntax:expression: $VAR(@) >= 1 && $VAR(@) <= 65535; "Must be between 1-65535"
update: vyatta-vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFNAME" \
          -c "ipv6 ospf6 hello-interval $VAR(@)"
delete: vyatta-vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFNAME" \
          -c "ipv6 ospf6 hello-interval 10"
comp_help: possible completions:
  <1-65535>         Seconds (default 10)
