type: u32
help: Set interval between retransmitting lost link state advertisements
default: 5
syntax:expression: $VAR(@) >= 3 && $VAR(@) <= 65535; "Must be between 3-65535"
update: vyatta-vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFNAME" \
          -c "ipv6 ospf6 retransmit-interval $VAR(@)"
delete: vyatta-vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFNAME" \
          -c "ipv6 ospf6 retransmit-interval 5"
comp_help: possible completions:
  <3-65535>         Seconds (default 5)
