type:  u32
default: 10161
help: Defines the port for tsm.

val_help: u32:1-65535; Numeric IP port
syntax:expression: $VAR(@) > 0 && $VAR(@) <= 65535 ; \
	"Port number must be in range 1 to 65535"
