type: u32
help: Router priority
default: 1
syntax:expression: $VAR(@) >= 0 && $VAR(@) <= 255; "Must be between 0-255"
val_help: u32:0-255; Priority (default 1)

update:vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFNAME" -c "ip ospf priority $VAR(@)"
delete:vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFNAME" -c "no ip ospf priority"
