type: u32
help: Set link state transmit delay
default: 1
syntax:expression: $VAR(@) >= 1 && $VAR(@) <= 65535; "Must be between 1-65535"
update: vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFNAME" \
          -c "ipv6 ospf6 transmit-delay $VAR(@)"
delete: vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFNAME" \
          -c "ipv6 ospf6 transmit-delay 1"
comp_help: possible completions:
  <1-65535>         Seconds (default 1)
