<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">type: u32
help: Set link state transmit delay
default: 1
syntax:expression: $VAR(@) &gt;= 1 &amp;&amp; $VAR(@) &lt;= 65535; "Must be between 1-65535"
update: vyatta-vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFNAME" \
          -c "ipv6 ospf6 transmit-delay $VAR(@)"
delete: vyatta-vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFNAME" \
          -c "no ipv6 ospf6 transmit-delay"
comp_help: possible completions:
  &lt;1-65535&gt;         Seconds (default 1)
</pre></body></html>