tag:
priority: 470
type: u32
help: IP access-list filter
syntax:expression: ($VAR(@) >= 1 && $VAR(@) <= 199) || ($VAR(@) >= 1300 && $VAR(@) <= 2699); \
"Access list number must be
  <1-99>\tIP standard access list
  <100-199>\tIP extended access list
  <1300-1999>\tIP standard access list (expanded range)
  <2000-2699>\tIP extended access list (expanded range)"

val_help: u32:1-99; IP standard access list
val_help: u32:100-199; IP extended access list
val_help: u32:1300-1999; IP standard access list (expanded range)
val_help: u32:2000-2699; IP extended access list (expanded range)

end: /opt/vyatta/sbin/vyatta-policy.pl --update-access-list $VAR(@)
